Starter (MITSUBA)

Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit
--- | --- | --- | --- | ---
Starter (MITSUBA) | Output |  | 1.2 kW, 1.6 kW
Commutator mica depth |  | 0.4−0.5 mm (0.016−0.020 in.) | 0.15 mm (0.006 in.)
Commutator runout |  | 0.02 mm (0.001 in.) max. | 0.05 mm (0.002 in.)
Commutator O.D. |  | 28.0−28.1 mm (1.102−1.106 in.) | 27.5 mm (1.083 in.)
Brush length |  | 11.1−11.5 mm (0.44−0.45 in.) | 4.3 mm (0.17 in.)