Starter (DENSO)

Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit
--- | --- | --- | --- | ---
Starter (DENSO) | Output |  | 1.0 kW, 1.1 kW
Commutator mica depth |  | 0.50−0.80 mm (0.020−0.031 in.) | 0.2 mm (0.008 in.)
Commutator runout |  | 0.02 mm (0.001 in.) max. | 0.05 mm (0.002 in.)
Commutator O.D. |  | 28.0 mm (1.10 in.) | 27.0 mm (1.06 in.)
Brush length |  | 14.0−14.5 mm (0.55−0.57 in.) | 9.0 mm (0.35 in.)
Brush spring tension |  | 13.7−17.7 N (1.40−1.80 kgf, 3.09−3.98 lbf)