Mainshaft

Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit
--- | --- | --- | --- | ---
Mainshaft | End play |  | 0.11−0.17 mm (0.004−0.007 in.) | Adjust
Diameter of bushing surface |  | 20.80−20.85 mm (0.819−0.821 in.) | 20.75 mm (0.817 in.)
Diameter of distance collar |  | 31.984−32.000 mm (1.2594−1.2598 in.) | 31.93 mm (1.257 in.)
Diameter of ball bearing contact area (clutch housing side) |  | 27.977−27.990 mm (1.1015−1.1020 in.) | 27.92 mm (1.099 in.)
Diameter of needle bearing contact area |  | 38.984−39.000 mm (1.5348−1.5354 in.) | 38.93 mm (1.533 in.)
Diameter of ball bearing contact area (transmission housing side) |  | 27.987−28.000 mm (1.1019−1.1024 in.) | 27.93 mm (1.100 in.)
Runout |  | 0.02 mm (0.001 in.) max. | 0.05 mm (0.002 in.)