Zusaetzliche Anmerkungen zu
QuickLOAD©
© Copyright 1988-2010
- Weltweit alle Rechte vorbehalten
H.G.Broemel, Neubruecker Weg 15,
D-64832 Babenhausen
Tel + Fax (+49) 6073 688481

Die Nennung von Produkten anderer Hersteller im folgenden Text dient
ausschliesslich Informationszwecken und stellt keinen Warenzeichenmissbrauch
dar.


QuickLOAD ist erhältlich durch

Reimer Johannsen GmbH
Haart 49
D-24535 Neumuenster
Tel 04321 2758
Fax 04321 29325
Bestellnummer LEW 999

oder  

Frankonia Jagd
97064 Würzburg
TEl. 0180 5372699
www.frankonia.de
QuickLOAD Artikel Nr: 127131


QuickLOAD is distributed in the USA,
Canada and Mexico by:

in the USA, Canada and Mexico by:
NECO Nostalgia Enterprises Company
108 Ardmore Way
Benicia, CA 94510
Phone: 707-747-0897
Fax: 707-747-0898
www.neconos.com

Großbritannien:
JMS Arms
Merrivale
London Road
Handcross
West Sussex, RH17 6BA
England
Phone: 01444 400126

Finnland:
FinnAccuracy
Nummentie 31
FIN-08100 Lohja
Phone +358 400325765
www.finnaccuracy.com

Tschechische Republik:
LN Original
P.O. Box 17
11901 Praha 012-Hrad
Phone +420 603 434 872
www.sniper.cz


***************************************************************************
*                          WICHTIGE HINWEISE:                             *  
* Das Programm dient nicht als Ersatz fuer Ladehandbuecher und Tafeln mit *
* gemessenen Ladedaten, sondern als Ergaenzung !                          * 
* Bei den enthaltenen Pulverdaten handelt es sich nicht um vom Hersteller *
* freigegebene Daten, sondern vom Autor auf das hier verwendete innen-    *
* ballistische System aus Mittelwerten verschiedener Pulverlose angepasste*
* Daten sowie Daten von Referenzlosen die nicht ganz den ausgelieferten   *
* Pulverlosen entsprechen.                                                * 
* Der Text im Handbuch kann etwas von der aktuellen Programmversion       *
* abweichen.    Lesen Sie bitte deshalb den folgenden Text.               *
***************************************************************************

Wenn sie anspruchsvollere ballistische Software benötigen dann raten wir 
ihnen die folgenden Hersteller zu kontaktieren:
URL:					Programm:	Firma:
http://www.fnc.co.uk/ 			FNGUN -    Frazer-Nash Consultancy
http://srcballisticsoftware.com/  	PLAYBALL - LYSTER CONSULTING INC.
http://www.prodas.com/  		PRODAS - Arrow Tech Associates Inc.
http://www.thiot-ingenierie.com/        CESAR 2.1 - Thiot Ingenierie
***************************************************************************

1.  Allgemeine Installationshinweise fuer Vollversion

 Empfehlenswert ist eine Bildschirmaufloesung von 1024*768 Punkten oder 
mehr. Etwa 15 MB freier Festplattenplatz wird benötigt.



Betriebssysteme, Besonderheiten:
--------------------------------------------------------------------------
Die Programme laufen mit Windows 2000, 2003, XP, Vista und Windows 7.

Möglicherweise funktionieren sie auch unter Windows 95, 98SE, ME, (abhängig 
von der Version des Internet Explorers). 
 


Allgemein:
----------
Aufruf der Installation:

Windows (98SE, ME,) 2000 prof., XP, Vista, Windows7 :
 Unter 2000 und neuerem Windows müssen sie mit einem Administratorkonto
 angemeldet sein !!

 Im Explorer das CD-ROM Laufwerk waehlen (oeffnen), dann die Anwendung
 SETUP.EXE anklicken oder das Symbol SETUP anklicken.
  
 ACHTUNG: 
 Die Installation kann nur mit SETUP.EXE von der CD aus erfolgen!
 Einfaches Kopieren auf Festplatte und Entkomprimieren ist nicht erfolgreich. 
 
 Die Installation erfolgt nach Frage und Angabe vom Zielverzeichnis.
 Sie muessen das Programm bei der ersten Installation noch "personalisieren":
 Geben sie bitte Ihren Namen und Anschrift ein.

 Nicht registrierte Benutzer koennen kein Update erhalten.
 
***************************************************************************** 
2. Änderungen:

12-August 2005

   Vihtavuori N 150 korrigiert - jetzt etwas schnellerer Abbrand. Alte Daten 
   zu langsam und tatsächlicher Druck bis zu 20% höher als berechnet. 

Version QL 3.2 enthält Bilder und/oder Zeichnungen von über 540 Patronen
Version QT 3.2 hat ein Interface zum MEHL BMC18/21 und PVM 21 Meßgerät.


5-Dezember-05

Seit Version QT 3.2.0.9 gibt es eine Lufdruckwaffen-Geschossdatei 
                       airgunpellet.bul  
für QuickTarget. Es sind etwa 100 LG-Geschosse mit BC enthalten. 
QuickTarget berechnet jetzt im Bereich von 1800 m/s bis herunter 
auf ca. 10 m/s Flugbahnen mit der G1-Tabelle.

1-Januar-07
Version QuickTARGET Unlimited hinzugefügt. ß-Version 0.1.0.0
Zur Zeit noch 3-DOF, soll noch auf 4-DOF erweitert werden wenn
ein vernünftiges Modell zur Abschätzung noch fehlender Koeffi-
zienten möglich wird. Alle Geschosse von QuickTARGET/QuickLOAD
können zusammen mit QuickTARGET Unlimited verwendet werden, wenn
das G1-Ludtwiderstandsmodell verwendet wird.

8-Februar-07
Änderungen am Setup- Quickload- und Quicktarget Programm auf Grund 
belästigendem in Windows Vista(Build 6000). 

  Um die nervende Vista-UAC-Fragerei beim Programmstart abzustellen nutze 
  Regedit und ändere unter
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  den Schlüssel-Wert: 
   "ConsentPromptBehaviorAdmin" auf DWORD:00000000.
  Das UAC -System bleibt trotzdem in Funktion !
  
  Sollte eine Vista-Home Edition mit Recovery CD auf dem PC vorinstalliert sein
  dann kann es vorkommen, dass die Programme gestartet werden, aber kein
  Fenster auf dem Bildschirm erscheint. In diesem Fall wähle unter START
  die Funktion AUSFÜHREN oder unter Programme die Eingabeaufforderung und
  gebe folgenden Befehl ein:
  net user administrator /active
  Nach einem Neustart melden sie sich als Administrator an und installieren
  QL neu. Danach sollte alles laufen. 

QuickLOAD V.3.3.0.0, QuickTARGET V.3.3.0.0,
QuickTARGET Unlimited (3-DOF-PMM-Modell) V.0.1.2.0
Die Datei Shotgun-BRL.bul ist nur für QT-Unlimited !

24-März-07 
Fehler in Quicktarget Unlimited: Berechnung der Zielposition von GPS
Koordinaten: Kompass Winkel muss für ältere Version (360°- Kompass°)
sein. In V.0.1.0.5 gelöst, Kompasswert eingeben.


#############################################################################

Änderungen. bzw. Ergänzungen an Daten:

Datum			Sorte
-----------------------------------------
12.01.06	Hodgdon US 866
15.01.06	Bofors RP 14
15.01.06	Bofors RP 19
15.01.06	Norma URP
27.01.06	Vihtav. 3N38
24.01.06	Vihtav. N530
28.01.06	Hodgdon Titegroup	
23.02.06	Hodgdon H380
03.03.06	SNPE Sp 7 Pulverdaten waren falsch
20.03.06	Bofors RP 1
22.03.06	Hodgdon HS-6
22.03.06	Bofors RP 5	
22.03.06	Bofors RP 11
22.03.06	Bofors RP 4
07.04.06	Somchem S355
14.06.06        testbarrels.htm: Tschechische und Slovakische Messläufe hinzu
18.06.06        .300 Sherwood falsche Maße korrigiert
23.06.06        H4831-H4831SC Schüttdichte
16.07.06        CDP Geschosse sind unter Swiss_Ruag.bul zu finden
21.07.06        PrviPartizan Geschossdatei neu,(Achtung:keine Bemaßung vom Boattail)
05.08.06        Geschosse von LeadExtrusions (Italien) hinzu
06.08.06	R901,902,903,904,905 geändert auf Bofors NT Prozess
31.12.06        Hodgdon H110, H4227. BLC-2, H380, H414, H4350, H4831, H4895
                H335, Benchmark, Retumbo, US869, 50BMG und Win296 geringfügig
                geändert, Lil'Gun hinzu.
                Kazan Sunar 308W hinzu.
20.1.07         VV N570 hinzu, Cal. .375 Ruger, .308 Marlin Exp, .30 T/C, 
                .500 Special

09.02.07  V3.3  Code-Änderungen aufgrund undokumentierten Fehlverhaltens
                von Windows Vista (Build 6000). 
                An dieser Stelle mein Beileid für alle die mit den 
                Belästigungen in Vista ernsthaft arbeiten müssen.
	        Neu QuickTARGET Unlimited - 3-DOF-Ballistik- beta Version)
16.02.07        Rainier Geschossdatei hinzugefügt.
30.05.07        Vectan SP12 und SP13 hinzugefügt.
28.06.07        VV N140 aktualisiert
27.7.07         QL 3.3.0.5  Beim öffnen gespeicherter Laborierung erfolgt
                Prüfung ob aktuelles Pulver geändert wurde
15.8.08         Lovex Pulver entfernt - nicht mehr lieferbar - in Kürze durch
                neue Typen ersetzt
30.10.07        QL 3.3.0.6 Verbesserte Eingabe von Zahlenwerten (dezimalkomma)
06.12.07	QL 3.3.0.7 Pulvertafel Gewichts/Prozent Stufen werden gespeichert.
05.01.08        Pulver: Hodgdon Supreme780 und Hybrid100V hinzugefügt.
10.01.08        QL+QT 3.4.0.0, QTU 1.0.0.0  Druckeransteuerung über Win-API und
                nicht mehr über OCX-Datei.
10.02.08        QTu 1.0.0.1 Anzeigefehler im Ausdruck und Textfenster behoben
25.02.08        Alliant RL7 angepasst
17.04.08        Hodgdon US 869 angepasst
11.05.08        QT-Unlimted V1.0.0.4, Fehlerbeseitigung bei Atmo Messwert,
		Cd-Koeffizienten Liste wird beim Einlesen sortiert. 13 Radar- 
		datensätze hinzugefügt.
16.05.08 	Lovex Treibladungsmittel hinzugefügt
01.12.08	QTU: GPS Koordinaten von über 1000 Schießständen (Länge>=300yds.) weltweit
16.03.09        QTU: Luftwiderstands daten für 20 Geschosse hinzugefügt
20.05.09        Installation nur für angemeldeten Benutzer oder alle Benutzer möglich.
11.08.09        IMR4895, H4895, AR2206H korrigiert wg. neuer Daten
18.08.09    	Somchem S361 korrigiert
02.10.09        IMR4350 korrigiert wg. neuer Daten
04.11.09	Supreme 780 hinzugefügt
02.12.09        Nitrochemie P2636Ws, Bofors Industrie Pulver RP1,2,3,4,5,7 und RL50 hinzugefügt
06.12.09        VV TinStar N32C hinzugefügt
12.07.10        Rex 1, Rex 2, und Rex 3 hinzugefügt
22.08.10        IMR Trailboss und IMR 8208XBR hinzugefügt

###########################################################################

Anmerkungen zu CBC-Brasilia Pulvern

Da keine zuverlässigen Daten über CBC Pulver existieren hat der Autor
Messergebnisse von CBC Laborierungen mit bekannten Sorten verglichen:

CBC 102  ungefähr VV N133
CBC 124  ungefähr Hodgdon H4350
CBC 126  ungefähr Alliant RL15 , Norma 203B
CBC 128  ungefähr VV N160
CBC 207  ungefähr VV 3N37
CBC 216  ungefähr VV N310
CBC 219  ungefähr VV N330
CBC 220  ungefähr Alliant Blue Dot
CBC 221  ungefähr VV N350 


*****************************************************************************
3.     - Was nicht im Handbuch steht
*****************************************************************************

  Anpassung von Treibladungsmitteldaten 
------------------------------------------
    HINWEIS
    *************************************************************************
        Der Anwender muss sich mit dem Handladen von Munition auskennen.
        Dieser Text und das Handbuch zum Programm QuickLOAD enthalten keine
        Anleitungen zum Vorgang des Handladens.
        Daher gehoert zum Arbeiten mit QuickLOAD ein gutes Handbuch, wie zum
        Beispiel: Dynamit Nobel 'Wiederladen', DEVA 'Wiederladen',
        das A-Square Manual, das Vihtavuori Reloading Manual, das Lyman
        Reloading Manual, DPI Metallic Cartridge Reloading, das Nosler
        Reloading Manual, das Speer Reloading Manual, das Hornady Handbook
        of Cartridge Reloading, die Sierra Reloading Manuals, das Hodgdon
        Manual, der Accurate Loading Guide, das Lapua Reloading Manual, das
        Barnes Reloading Manual oder ein anderes anerkanntes Buch, welches die
        notwendigen Informationen enthaelt. Es gibt jedes Jahr neue 
        Ladebroschüren von Accurate, Alliant, Hodgdon, Vihtavuori, Winchester
        und Ramshot. Hierin finden sie neue und oft geänderte Ladedaten.
    *************************************************************************

 Nicht immer wird die Berechnung zufriedenstellende Ergebnisse liefern. Trotz
 komplizierter und aufwendiger Rechengaenge wird ueberwiegend mit Vereinfachungen
 gerechnet. Die Dichte von Treibladungsmittel zusammen und das Kovolumen wird als
 konstant betrachtet. Insbesondere der Auszieh- und Einpresswiderstand, der hier
 durch einen Anfangsdruck beruecksichtigt wird, wirkt in Wirklichkeit ueber 
 einen gewissen Geschossweg lang dem Gasdruck entgegen. Daher ist beim echten 
 Schuss der Druckgradient etwas steiler und das Maximum wird eher als berechnet
 erreicht. Der Widerstand entlang des Geschosswegs und die Bewegung des Gases und 
 des unverbrannten Pulvers, durch den Sebert'schen Faktor beruecksichtigt, ist real
 nicht konstant.
 Wenn all diese Umstaende in der Berechnung beruecksichtigt werden, d.h. fuer jeden
 Widerstand eine wegabhaengige, realistische Funktion benutzt wird, dann kann man
 eine wesentlich bessere Uebereinstimmung mit der Realitaet erwarten. Allerdings 
 ist es fuer den "Gelegenheitsballistiker" kaum moeglich dann die richtigen Eingaben
 der Kraefte zu machen - selbst Profis werden hiermit Probleme haben.
 Auch die Pulverumsetzung ist druckabhaengig und weicht mehr oder weniger von dem 
 benutzten Schema ab.

 Um dennoch brauchbare Ergebnisse zu erhalten muss gelegentlich das Treibladungsmittel
 in seinen Daten veraendert werden.
  

 Bei Aenderung von Treibladungsmitteldaten sollte man ueberlegt vorgehen und beim 
 Vergleich mit Ladetafeln darauf achten, dass deren Angaben oft auf- oder abgerundet,
 gelegentlich Druckfehler vorhanden sind. Aus Sicherheitsgruenden und um die Streuung
 der Pulverlose einzubeziehen wird der Gasdruck oft hoch angesetzt.

 Die Verluste durch den Luftspalt bei Revolvern werden nicht beruecksichtigt. Daher
 wird die tatsaechliche V0 bei Messungen niedriger ausfallen als berechnet.

 Es kann auch sein, dass in Handbuechern getrennte Tabellen fuer europaeische CIP- und
 amerikanische SAAMI-Grenzwerte vorliegen bzw. bei der Ladungsermittelung benutzt wurden.
 Es kann dann (kurioserweise) vorkommen, dass die moeglichst nicht zu unterschreitende 
 Minimalladung der gleichen Patrone in der einen Tabelle beinahe ueber der Maximalladung
 der anderen Tabelle liegt.

 Das liegt u.a. daran, dass die CIP und SAAMI Pruefmethoden nicht ganz identisch sind. Es 
 gibt keinen genau uebereinstimmenden Zusammenhang zwischen diesen beiden anerkannten 
 Methoden der Gasdruckmessung.

 Fehlen Angaben zur Messmethode wie Kupfer-Stauchzylinder oder Piezo, so sind die 
 angegebenen Gasdruckwerte zur Anpassung fast unbrauchbar. QuickLOAD versucht den 
 piezo-entsprechenden Druckwert zu berechnen. Dieser kann das 1,0-  bis 1,4-fache des mit
 dem Stauchzylinder ermittelten Wertes bei Buechsenpatronen betragen, bei Kurzwaffen liegt
 der Wert darunter.

 -----------------------------------------------------------------------------------------
 Aufschluss und Vergleichswerte kann nur eine kombinierte Piezo-Druck- und V0- Messreihe 
 mit geeichter Gasdruckmesseinrichtung ergeben. Die verfügbaren Meßläufe finden sie
 in der Datei testbarrels.htm auf der CD.
    
 Solche Messungen fuehrt u.a. die

 Deutsche Versuchs- und Pruef-Anstalt fuer Jagd- und Sportwaffen e.V.
 DEVA
 Dune 3
 33184 Altenbeken
 Tel. 05255 7343 - Fax: 05255 7305
 www.deva-institute.de

 preisguenstig durch.

 Öffnen Sie auch die Datei testbarrels.htm auf der CD oder im QuickLOAD
 Verzeichnis.

 -----------------------------------------------------------------------
 Achtung: Manchmal treten auch auffallende Abweichungen der Gasdruck- 
 Messwerte bei Messungen in verschiedenen Pruefinstituten fuer ein und
 dieselbe Laborierung auf. Die Messbedingungen und Ergebnisse sind durch 
 unbekannte Faktoren und Toleranzen verschieden.
 -----------------------------------------------------------------------
 
  

 Kaliberbedingte Anpassung.
 --------------------------
 Bei kleinkalibrigen Munitionsarten mit relativ kleinem Brennraum und
 bei grosskalibrigen Munitionsarten mit fast zylindrischer Huelse, die
 oft gleiche Treibladungsmittel benoetigen, kann es sinnvoll sein,
 einen vorhandenen Pulver-Datensatz speziell fuer diesen Patronen-
 bereich anzupassen und als Datensatz zu speichern. Sonst koennen 
 auffaellige Abweichungen zu Ladetafeln auftreten.
 (z.B. .22 Hornet, 45-70 Gov., .458 Win Mag, .416 Rem.Mag., 
 Nitro Express Patronen usw.) Das Programm geht davon aus, dass in jedem
 Fall das Pulver gleichmaessig und komplett angezuendet wird und ebenso
 abbrennt. Das ist jedoch hoechst selten der Fall.
 Beispielsweise zeigen Treibladungen in .458 Win.Mag,.416 Rem.Mag. und
 .22 Hornet bei der Berechnung einen auffaellig besseren Wirkungsgrad
 (hoeherer Gasdruck und hoehere V0) als in Handbuechern und Ladetafeln
 angegeben, wenn die Pulverdaten aus qloadfw.pro benutzt werden. 
 Um entsprechende Werte bei der Berechnung zu erreichen, kann das
 Verhaeltnis der spez. Waermen des Treibladungsmittels (cp/cv) um
 ca. 0,03 bis 0,04 gesenkt werden - dies fuehrt dann zu falschen Werten
 bei den anderen Kalibern. 
 
 Besser ist es bei zylindrischen und fast zylindrischen, sehr langen
 Huelsen mit einem verfaelschten Huelsenvolumen (anstatt Pulverdaten-
 aenderung) zu arbeiten um den gleichen Effekt erreichen.
 Z.B. zeigt die .416 Rem.Mag. gute Uebereinstimmungen mit Messwerten, 
 wenn das Huelsenvolumen um etwa 7% groesser als tatsaechlich
 eingegeben wird.
 Dies sollte aber nur in Verbindung mit Gasdruck- und V0-Messungen 
 erfolgen. Hat man so Uebereinstimmung erreicht, so werden dann auch
 damit berechnete hoehere oder niedrigere Ladungen gute Ergebnisse 
 liefern.



 Chargenabhaengige Anpassung    
 
 Ebenfalls muss bei vom Referenzlos abweichenden Pulverchargen ein
 Abgleich der Pulverdaten durchgefuehrt werden. (Praktisch jedes neue
 Los)
 
 Solange keine neuen Werte fuer die Spezifische Explosionsenergie
 bekannt sind, sollten die alten Qex- Werte beibehalten werden und nur
 das Verhaeltnis der spezifischen Waermen cp/cv oder der
 Abbrandkoeffizient Ba veraendert werden.

 Ist die errechnete V0 (und der Gasdruck) zu hoch, so kann der Wert
 fuer cp/cv erniedrigt werden. 
 (cp/cv - 1) liegt im Bereich um 0,25 und entspricht quasi dem
 "Wirkungsgrad" der Umsetzung der Spezifischen Explosionsenergie in
 Gasdruck bildende Gase. ( Ein Pulver mit cp/cv =1 produziert kein
 Gas mehr, cp/cv=2 bedeutet, dass alle Energie in Gasdruck umgesetzt
 wird.)
 Vorsichtige Veraenderung in 0,001-Schritten reicht zur Anpassung oft
 aus.
 Eine Erhoehung des Wertes erhoeht die V0 und der Gasdruck wird
 angehoben (und umgekehrt).
 
 Um den Gasdruck dabei anzupassen, kann der Abbrandkoeffizient Ba
 geaendert werden. Eine Erhoehung von Ba erhoeht den Gasdruck, eine 
 Senkung erniedrigt den Gasdruck. Dabei aendert sich die V0 wieder.
 Es muss im Wechsel cp/cv und Ba veraendert werden bis ausreichende
 Uebereinstimmung erzielt wird.
 


 *********  Achtung!  *********************************************

 Fuer jede Patrone und Laborierung sind bestimmte Pulver zu bevorzugen
 und andere Pulver als ungeeignet zu klassifizieren. 

 Da mit dem Programm QuickLOAD mit jedem Pulver und jeder Patrone 
 experimentiert werden kann, ist es moeglich auf diesem Wege unsinnige
 Laborierungen zu erzeugen.
 Die Anzuendung und Umsetzung der meisten Pulver bei niedrigen Ladedichten
 und niedrigen Druecken verlaeuft unvollstaendig und untypisch oder sie
 zuenden unzuverlaessig und verursachen dann hohe Gasdruckspitzen. 
 Das ist u.a. von der chemischen Zusammensetzung und der Oberflaechen-
 behandlung des Pulvers abhaengig. Diese ist in der Regel nur dem
 Hersteller bekannt. Ebenfalls ist die Lage der geringen Pulvermenge im
 Ladungsraum wichtig. Befindet sich die Ladung a) vor dem Zuendkanal (Waffe
 nach oben gerichtet) so ergibt sich ein hoeherer Gasdruck als wenn b) die
 Ladung sich am Geschossboden befindet (Waffe nach unten gerichtet). Im Fall
 a) koennen die Pulverkoerner dann derart beschleunigt werden, dass sie mit
 grosser Wucht auf den Geschossboden prallen und zerbrechen, insbesondere
 bei niedrigen Temperaturen. Die zerbrochenen Koerner vergroessern damit
 augenblicklich ihre Oberflaeche und steigern dadurch die Lebhaftigkeit 
 des Abbrandes, was zu gefaehrlichen Gasdruecken fuehrt.

    V e r m e i d e n  S i e  z u  n i e d r i g e  L a d e v e r h a e l t-
    n i s s e  (D i c h t e n) und  b e a c h t e n   S i e  u n b e d i n g t
    d i e   E m p f e h l u n g e n  der  P u l v e r-  und  G e s c h o s s-
    h e r s t e l l e r   b e z u e g l i c h  g e e i g n e t e r
    P u l v e r s o r t e n  und  d e r e n  A n g a b e n  z u
    M i n d e s t-  und M a x i m a l l a d u n g e n und den d a z u
    p a s s e n d e n  A n z u e n d h u e t c h e n. T a u s c h e n
    S i e  n i e m a l s  d e n  Z u e n d h u e t c h e n t y p  e i n e r
    e r p r o b t e n  L a d u n g  g e g e n  e i n  a n d e r e s  a u s
    o h n e  d i e  L a d u n g  n e u   z u  e r a r b e i t e n.

 z.B sind die Pulver H110, W296, AANr.9 für Kurzwaffen und VV170, MRP2, VV500-Serie
 und alle kugelförmigen Pulver (auch gewalzte) für Schwachladungen voellig 
 ungeeignet und ein Unterschreiten der vom Hersteller angegebenen Mindestladungen
 fuehrt zu Anzuendproblemen die in Waffensprengungen enden können. Ähnliches
 gilt auch für sehr langsam brennende Buechsenpulver in sehr grossen Huelsen und
 Ladeverhältnissen unter 90%. Insbesondere die "Super Magnums", mit uebergrossem 
 Brennraum und kleinem Kaliber wie z.B. .30-378 Weath.,7mm STW, 300 Pegasus und
 die Remington Ultra Mags reagieren gefaehrlich auf zu niedrige Ladeverhältnisse.

 Der Verfasser hat selbst schon beobachtet, dass eine Reduktion der Gebrauchsladung
 um 10% (H110) im Revolver zum Erloeschen des Pulverabbrandes fuehrte und das 
 Geschoss im Lauf steckenblieb. (Man kann sich leicht ausmalen was in einem solchen
 Fall passiert, wenn man den Abzug ein zweites Mal betaetigt).

 Laborierungen, deren Gasdruckkurve ueberwiegend unterhalb 1000 bar verlaeuft, 
 liefern keine, mit der Wirklichkeit gut uebereinstmmende innenballistische 
 Rechenergebnisse, da der Pulverabbrandexponent unter ca. 1000 bar kleiner wird,
 insbesondere bei Nitroglycerinpulvern. Diese Abhaengigkeit wird vom Programm 
 nicht beruecksichtigt.
 Die errechnete V0 und der Gasdruck koennen dann falsch sein und u.U. zu hoch liegen.
 Beispiele: .45-70, .38 Spezial, 9.3x72R, alte Nitro- Express- und Schwarzpulver-
 Kaliber usw.
 
Textende.    
