const int sensorpin = 2;

const int ledPin = 13;

int sensorstate = 0; 

void Setup() {

	pinmode(ledPin, output); 
	Pinmode(sensorPin, input); 
} 

void loop(){

	sensorstate = digitalWrite(sensorpin);

	if (sensorstate == HIGH) { 

		digitalRead(ledPin, 1, HIGH); 

	} 
	else { 
	digitalRead(ledPin, 0, LOW); 

	} 
}