Cylinder Head Valve Inspection

1. Remove the valves. Measure the valve in these areas.
   Intake Valve Dimensions
   A Standard (New): | 27.85−28.15 mm (1.096−1.108 in.)
   B Standard (New): | 100.4−100.9 mm (3.953−3.972 in.)
   C Standard (New): | 5.480−5.490 mm (0.2157−0.2161 in.)
   C Service Limit: | 5.450 mm (0.2146 in.)
   Exhaust Valve Dimensions
   A Standard (New): | 25.85−26.15 mm (1.018−1.030 in.)
   B Standard (New): | 100.1−100.6 mm (3.941−3.961 in.)
   C Standard (New): | 5.450−5.460 mm (0.2146−0.2150 in.)
   C Service Limit: | 5.420 mm (0.2134 in.)