Refrigerant oil

Item | Measurement | Qualification | Standard or New
--- | --- | --- | ---
Refrigerant oil | Type |  | DENSO ND-OIL 8 (P/N 38897-PR7-003, 38898-PR7-003 or 38899-PR7-A01)
Capacity of components | Condenser | 25 mL (5/6 fl·oz, 0.9 Imp·oz)
Evaporator | 45 mL (1 1/2 fl·oz, 1.6 Imp·oz)
Each line and hose | 10 mL (1/3 fl·oz, 0.4 Imp·oz)
Compressor | 160−175 mL (5 1/3−5 2/3 fl·oz, 5.6−6.2 Imp·oz)