Refrigerant oil

Item | Measurement | Qualification | Standard or New
--- | --- | --- | ---
Refrigerant oil | Type |  | KEIHIN SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 or 38899-P13-A01)
Capacity of components | Condenser | 25 mL (5/6 fl oz, 0.9 Imp oz)
Evaporator | 45 mL (1 1/2 fl oz, 1.6 Imp oz)
Each line and hose | 10 mL (1/3 fl oz, 0.4 Imp oz)
Compressor | 130−150 mL (4 1/3−5 fl oz, 4.6−5.3 Imp oz)