Brake booster

Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit
--- | --- | --- | --- | ---
Brake booster | Characteristics at 196 N (20 kgf, 44 lbf) pedal force | Vacuum kPa (mmHg, in.Hg) | Pedal force N (kgf, lbf) | Oil pressure kPa (kgf/cm 2 , psi)
0 (0, 0) | 98 (10, 22) | 0 (0, 0)
294 (30, 66) | 1,030 (10.5, 150)
66.7 (500, 19.7) | 98 (10, 22) | 7,080 (72.2, 1,030)
294 (30, 66) | 9,920 (101, 1,440)