Oil pump

Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit
--- | --- | --- | --- | ---
Oil pump | Oil pump thrust clearance |  | 0.03−0.13 mm (0.001−0.005 in.) | 0.15 mm (0.006 in.)
Outer rotor-to-body clearance |  | 0.1−0.2 mm (0.004−0.008 in.) | 0.22 mm (0.009 in.)
Inner rotor-to-outer rotor clearance |  | 0.14 mm (0.006 in.) | 0.2 mm (0.008 in.)
Oil pump inner rotor I.D. |  | 17.1−17.2 mm (0.67−0.68 in.) | ———
Oil pump shaft O.D. |  | 16.8−17.0 mm (0.66−0.67 in.) | ———