Servo body spring

Item | Measurement | Qualification | Standard or New
--- | --- | --- | ---
Wire Diameter | O.D. | Free Length | No. of Coil
Servo body spring | Shift valve D spring |  | 0.8 mm (0.031 in.) | 5.6 mm (0.220 in.) | 28.1 mm (1.106 in.) | 15.9
4th accumulator spring B |  | 2.3 mm (0.091 in.) | 12.2 mm (0.480 in.) | 31.5 mm (1.240 in.) | 6.6
4th accumulator spring A |  | 2.4 mm (0.094 in.) | 18.6 mm (0.732 in.) | 49.0 mm (1.929 in.) | 7.1
2nd accumulator spring B |  | 2.0 mm (0.079 in.) | 10.6 mm (0.417 in.) | 34.0 mm (1.339 in.) | 8.0
2nd accumulator spring A |  | 2.2 mm (0.087 in.) | 16.6 mm (0.654 in.) | 48.2 mm (1.898 in.) | 8.5
5th accumulator spring |  | 2.5 mm (0.098 in.) | 14.6 mm (0.575 in.) | 29.9 mm (1.177 in.) | 4.9